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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm3/h制氢项目（二期）（制氢部分）环境影响报告书的批复

内蒙古圣圆氢能源科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm3/h制氢项目（二期）（制氢部分）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆产业园乌兰木伦工业项目区内蒙古圣圆氢能源科技有限公司圣圆能源制氢加氢一体化项目现有厂区内。在现有圣圆能源制氢加氢一体化项目厂区内进行改扩建，无新增占地。本次改扩建主要建设内容为制氢及氢气纯化厂房（二）、氢气压缩厂房（二）、公用工房（包含空压及制氮站、循环冷却水场、热媒水站）、生产综合楼，对现有氢气装车区进行扩建，同时配套建设其他公辅工程、环保工程。本次改扩建新增制氢能力12000Nm3/h，本次改扩建后全厂制氢能力为14000Nm3/h，加氢能力为1000kg/d。本次改扩建（制氢部分）总投资36050万元，环保投资155.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.应加强施工期环境管理。施工场地周围设置围挡；开挖的表土进行单独堆放并进行苫盖；露天堆存时加盖苫布；施工场地和道路进行硬化，定期洒水抑尘；严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。施工场地设置临时集水池、沉淀池对施工废水进行收集沉淀处理，处理后用于施工场地洒水抑尘。施工人员生活污水依托现有工程化粪池收集，定期采用罐车运往当地城镇污水处理厂进一步处理。合理安排施工时间，选用低噪声设备等降低噪声。建筑垃圾等可回收再利用的废弃钢筋和木材等回收利用，其它废料及时清理并外运至当地主管部门指定场所；垃圾箱集中收集生活垃圾，委托当地环卫部门处置。
2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。运营期不涉及废气的排放。生活污水玻璃钢化粪池收集后，定期采用罐车运往乌兰木伦镇处污水处理厂处理。循环冷却水场排水、热媒水站排水、空压站排水和现有工程循环冷却水场排水，依托现有工程专用的污水收集罐车收集，定期采用罐车运往附近洗煤厂等作生产补水。采取分区防渗措施，认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水和土壤环境保护措施，并按要求监测。选用低噪声设备；将噪声较大的设备，放置在封闭厂房；基础减振措施等，确保厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

  根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求新建1间一般固体废物暂存库。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。
3.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                                鄂尔多斯市生态环境局

                                  2024年7月31日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
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