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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古坤轩能源有限公司固废综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古坤轩能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古华予环保科技有限公司编制的《内蒙古坤轩能源有限公司固废综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆煤化工基地汇能工业项目区。设计年处理矸石150万吨，年生产高岭土55.76万吨、机制砂80万吨。主要建设内容包括原料处理车间、加工车间、办公区、其他公辅及环保设施等。项目总投资11021.14万元，其中环保投资231万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。煤矸石破碎、制砂产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定的标准限值；烘干粉尘由脉冲布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值。本项目设置全封闭生产车间，原料暂存、装卸、物料运输及成品堆放均在全封闭厂房内，厂界无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定的标准限值。
3、水污染防治措施。生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至纳林陶亥镇集镇区污水处理厂。
4、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

7、建设单位须严格落实《报告表》中工艺要求，不得擅自改变跳汰洗选工艺用途，用于煤炭等物质的洗选，不得擅自增加处置规模。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古华予环保科技有限公司。
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