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鄂尔多斯市生态环境局关于
内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿

（1.8Mt/a露天矿）改扩建项目

环境影响报告书的批复
内蒙古蒙西煤炭有限责任公司 ：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古蒙西煤炭有限责任公司（1.8Mt/a露天矿）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，已依法对该行为进行处理，你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
本项目位于乌海矿区桌子山区块，行政区划隶属于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇、蒙西镇，属于乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区。2014年7月，原内蒙古自治区环境保护厅出具《关于内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿（1.2Mt/a露天矿）改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2014〕131号）；2015年3月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿（1.2Mt/a露天矿）改扩建项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2015〕25号），煤矿划分三个采区，分别为首采区、二采区和后备区，其中后备区未确定最终开采境界，未进行评价，开采方式由井工改为露天，生产规模为120万吨/年，首采区地表开采面积94.30×104平方米；二采区地表开采面积105.67×104平方米，开采深度190米，服务年限为4.8年。2019年10月，《内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿矿产资源开发利用方案》（2019年）中将乌仁都西障城的文物保护范围中一部分划至首采区开采境界内，至此，蒙西煤矿增加开采区域，开采区域包括了原首采区、二采区间的未包含区域（障城和原苏白沟河道在内）。
2022年6月，内蒙古自治区能源局下发《关于鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤矿等5处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运函［2022］744号），同意蒙西煤矿生产能力由120万吨/年核增至180万吨/年。核增后产能为180万吨/年，划定矿区面积为9.5462平方公里。

本次项目改扩建开采规模为180万吨/年，矿区划分三个采区，分别为首采区、二采区和后备区，后备区由于勘探程度偏低，可开采资源量不详，且尚未确定具体开采方案，因此本次不进行评价，矿区面积不变，开采范围、开采深度增加，新增2处外排土场，共设3处外排土场，首采区地表开采面积110.03×104平方米；二采区地表开采面积125.93×104平方米，开采深度230米，可采煤层不变，截止2023年12月31日，露天矿划定境界内可采原煤量760.12万吨，剩余服务年限3.8年。原煤由内蒙古蒙西选煤有限责任公司选煤厂进行洗选。苏白沟河道工程内容不包含在本项目中，不纳入本次环评。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

三、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。严格控制作业范围，禁止越界开采，落实矿区内文物保护及矿区外西鄂尔多斯市国家级自然保护区生态保护要求。新剥离表土用于排土场生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。

规范采掘场、排土场和爆破区等洒水抑尘设施建设，运输车辆采用苫布苫盖、车辆减速慢行，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

生活污水经污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应指标用于洒水抑尘和复垦绿化，矿坑积水经澄清池絮凝沉淀后用于矿区洒水、复垦和选煤厂生产用水，不外排；车辆冲洗废水采用沉淀池处理，沉淀后循环使用，不外排。苏白沟河道从矿区经过，为减轻煤矿生产对河道水环境的影响，在障城北侧控制地带外新建运煤行车道，使矿区行车不占用河道，在后续建设中不得在河道管理范围内布设工程设施，也不向河道管理范围内排放废水和堆存固体废物，对苏白沟河道采取定期清扫、泄洪期加密清扫和不得行车的措施。

厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，剥采土岩全部送至排土场，废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，生活垃圾委交当地环卫部门处理。

（三）严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

                       鄂尔多斯市生态环境局   

                                2024年8月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司，市生态环境综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                         2024年8月2日印发


