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鄂尔多斯市生态环境局关于长庆油田分公司

第三采气厂2024年产能建设项目

环境影响报告书的批复

长庆油田分公司第三采气厂：
你公司报送的由西安中地环境科技有限公司编制的《长庆油田分公司第三采气厂2024年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

长庆油田分公司第三采气厂2024年产能建设项目位于鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克前旗、鄂托克旗境内，拟在其现有气田开发区域内加密布井，属于滚动开发，部署产能9.87×108m3/a，全部为弥补递减产能，建设后不增加区域总体产能。主要工程内容包括：新钻采气井285口（定向井278口、水平井7口），部署井场89座（新建井场84座、扩建井场5座）；改扩建集气站6座；新建采气管线92条共计117.04km，火炬管线2条共计0.54km，采出液管线1条20.27km。以上改扩新建工程同时配套建设区域内仪表、通信、防腐、道路等地面设施及公辅、环保工程。项目不新增劳动定员，总投资175038.85万元，其中环保投资5040.49万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态环境保护及恢复措施。施工过程中采取因地制宜的施工方案最大限度减轻对生态保护红线、基本农田、基本草原、公益林的影响，并严格按照相关法律、条例等要求进行保护及管理，做好林地、牧草地、耕地、生态保护红线、基本农田、基本草原和公益林等保护、恢复和补偿工作，确保符合区域管控要求且生态功能不降低；尽量减少工程临时占地和永久占地；管线及道路施工过程中应严格控制施工作业带，将表层土、底层土分开堆放并采取挡护措施，在施工结束后分层回填；在施工结束后的第一个播种季节进行生态恢复并尽快完成，撒播草种或种植苜蓿、沙柳等当地物种，尽快复垦并与周围生态景观协调一致，恢复率不低于周边现状；沙地地段配以树枝沙障、草方格等工程措施进行固沙。运营期加强对井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并适时采取补种等措施，提高植被覆盖率。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工扬尘监管，易起尘堆放物遮盖或者在库房内存放；采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，防止土方风化起尘；在施工初期合理规划道路运输路线，道路选线尽量考虑居民区的避让；减速慢行，运输车辆加盖篷布；严格按照施工时间作业，不扩大施工范围。加强对施工机械和运输车辆的保养及维护，减少汽车尾气的排放量。科学设计放喷天然气燃烧排放口，天然气完全燃烧，减轻对环境空气的污染。运营期压缩机采用天然气为燃料，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。无组织废气,采用密闭流程，加强采气井密封系统，管线进站处设置自动截断阀，减少集输过程中的排放量。采用技术质量可靠的设备，强度、严密性及耐腐蚀性符合有关规定，减少气体泄漏。站场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）油气集中处理站边界污染物控制要求。

3.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工期钻井工程采用泥浆不落地工艺，钻井废水、洗井废水、压裂返排液循环使用不外排，作业完成后剩余废水须统一收集转运至钻井废弃物处理厂处置；施工生活污水施工营地设移动式环保厕所，盥洗水用于施工场地洒水降尘，不外排，环保厕所粪污委托当地牧民定期清理用于农田施肥。运营期产生的气田采出水由管线输送至第一天然气处理厂、第四天然气处理厂及苏里格气田西区1#采出水处理站进行处理，采出水处理后各项指标满足《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）和《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）中限值标准要求后回注地层。

4.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，避免夜间施工；选用低噪声设备，采用消音、隔音、减振等必要的管理措施后，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期选择低噪声设备，采取基础减振；压缩机设置于压缩机房内，内部采取吸声、消声等；加强站场新增占地边界场外绿化，改扩建站场昼夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
5.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。钻井过程中产生的泥浆、岩屑等工业固体废物应当分层收集、处理。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开发》（HJ1248-2022）等要求，采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

7.工程选址选线无法避让环境敏感区时，应在施工前取得自治区人民政府出具的符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。建设单位在征得林业草原等主管部门同意后方可开工建设。
8.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗分局负责各自辖区该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2024年8月19日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，西安中地环境科技有限公司。
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