
鄂环审字〔2024〕182号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产1.2万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目

变更环境影响报告书的批复
内蒙古双欣环保材料股份有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产1.2万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目变更环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区蒙西产业园内,厂区占地面积49809.82平方米。2022 年 6 月 ，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产 1.2 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字[2022]115 号），本次项目变更主要建设内容包括：新建5条PVB树脂生产线、3条PVB功能性膜生产线及其他辅助配套设施。分期建设，一期为年产1.6万吨PVB树脂建设，二期为年产5300吨1#功能性膜生产线，三期为年产5300吨2#功能性膜生产线，四期为年产5400吨3#功能性膜生产线。本项目总投资55753万元，其中环保投资3150万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水，材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入厂区现有污水处理站进一步处理，施工废水经收集和沉淀处理后，回用于施工场地；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；生活垃圾由当地环卫统一处理；建筑垃圾清运至当地建筑垃圾填埋场处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。

PVA掺混罐风送粉尘、PVA高位仓风送粉尘、PVB批量罐风送粉尘、PVB百吨罐风送粉尘、PVB储料罐风送粉尘以及破碎罐风送粉尘分别采用罐（仓）顶座仓式布袋除尘器处理后通过各除尘器出口排放；PVB气流干燥塔废气采用脉冲式布袋除尘器处理后通过1根27米排气筒排放；PVB缩合釜尾气、挤出废气、污水预处理站废气、罐区丁醛储罐废气以及罐区盐酸储罐废气作为含丁醛、非甲烷总烃、氯化氢等挥发性废气由一级碱洗+一级水洗装置处理后，经管道输送至厂区现有热力厂锅炉焚烧，经锅炉热力燃烧后与锅炉现有烟气一同通过1根120米烟囱排放；产生颗粒物、氯化氢、NMHC、二噁英等污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单中表5、表6大气污染物特别排放限值，现有热力厂锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须继续执行目前企业承诺实施的超低排放标准，满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发(2015)164号）中燃煤电厂在基准氧含量6%条件下，烟尘排放浓度不高于10毫克/立方米、二氧化硫排放浓度不高于35毫克/立方米、氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求。
在投料、输送方面，液体采用泵输送，袋装固体为风送投料；污水预处理站各类池体均密封设计，废水处理产生废气经密闭收集后采用一级碱喷淋+一级水吸收+锅炉热力燃烧处理；储罐区灌装时采用平衡管，同时储罐区呼吸废气收集后采用一级碱喷淋+一级水吸收+锅炉热力燃烧处理；易发生泄漏的泵、法兰和阀门等设备，优先选用国内密封性能良好的设备和管件。厂界无组织氯化氢、NMHC执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织VOCs排放控制标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1的限值。
3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。PVB水洗废水、PVB甩干废水、PVB膜冷却废水、碱洗水洗排污排入混合池内均质后排入新建污水预处理站处理，处理后进入厂区现有中水回用系统，出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准后，作为厂区循环水系统补水，反渗透浓水进入浓盐水站进一步蒸发，不外排。

循环冷却水系统排污、脱盐水站排污进入厂区现有中水回用系统，出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准后，作为厂区循环水系统补水，反渗透浓水进入浓盐水站进一步蒸发，不外排。

生活污水经厂内现有化粪池处理后排入厂区现有污水处理站，处理后进入厂区现有中水回用系统，出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准后，作为厂区循环水系统补水，反渗透浓水进入浓盐水站进一步蒸发，不外排。
4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，采取分区防渗措施，日常要加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)对一般固废处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求要求进行设计、建设和管理，PVA过滤废滤膜、PVB过滤废滤膜、废矿物油等危险废物暂存危废暂存库，污水预处理站污泥暂存于污泥池，外委有资质单位处理。以上各类固废均不得乱弃。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                          2024年10月18日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。
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