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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司新建储煤棚项目环境影响报告表的批复

准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市清蓝环保有限公司编制的《准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司新建储煤棚项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇乌拉素村准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司工业场地内。主要建设内容包括改扩建全封闭储煤棚一座（占地面积为8200㎡）、原煤筛选系统、喷淋除尘系统等其他公辅工程及环保工程。项目总投资320万元，其中环保投资为40万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。全封闭储煤棚内设置喷淋装置，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。
3.认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。生活污水依托现有设备处理后不外排，厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。全封闭储煤棚底部地面进行硬化，避免废水下渗对区域地下水产生影响。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
4.项目建成投运前，按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。
5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年1月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市清蓝环保有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2021年1月29日印发
- 4 -
- 2 -

