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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯拦沙换水试点工程西柳沟流域

油房渠二沟支沟区域工程环境影响

报告表的批复

鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司：

你公司报送的由内蒙古森盛环保有限公司编制的《鄂尔多斯拦沙换水试点工程西柳沟流域油房渠二沟支沟区域工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木青达门村。项目新建一座油房渠2号小型拦沙坝，主要建设内容包括主体工程、公用工程及临时工程等。项目总投资211.24万元，其中环保投资3.04万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地采取围挡，物料临时堆放场进行围挡、遮盖，对施工场地及时进行洒水降尘。施工土方开挖后尽快完成回填。

2.加强施工期废水管理，施工废水经隔油沉淀后回用，不得排入坝体；施工区域设置雨水沟及雨水收集池收集雨水；散料堆场四周设防冲墙。施工人员生活污水经化粪池收集，定期由当地农民清掏用作农肥施用。
3.施工营地禁止设置在人群集中区等敏感点附近，控制施工作业时间，临时设置的主要运输线路远离声环境保护目标。施工期选用低噪声施工机具、合理安排各类施工机械的工作时间等，确保不会对敏感目标产生影响。

4.妥善处置施工期产生的各类固废。废弃渣土外运至指定填埋场集中填埋；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

5.落实水土保持和生态补偿措施，减少建设过程中的生态破坏，按要求做好生态修复工作。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，避免发生溃坝等问题对当地环境造成影响。

三、你公司在取得合法用地手续后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2021年2月8日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古森盛环保有限公司。
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