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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗医疗废物收集转运站建设项目环境影响报告表的批复

鄂托克旗疾病预防控制中心：

你中心报送的由鄂尔多斯市清蓝环保有限公司编制的《鄂托克旗医疗废物收集转运站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯鄂托克旗乌兰镇生活垃圾填埋场旁。新建医疗废物冷藏库房298m2，可暂存医疗废物5t。将全旗医疗废物集中收集后分区贮存，每日转运一次至鄂尔多斯市馨蕊医疗废物集中处置中心处置。主要建设内容包括办公区、生活区、存储区、车库等。项目总投资300万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你中心按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2. 认真落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。冷藏库房设置高效过滤器，将所有细菌和芽孢截留并将其灭活。

3. 冷藏库房须按相关要求做好防腐防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水和土壤造成影响。

4. 生活污水经化粪池处理后，定期拉运至乌兰镇生活垃圾填埋场污水系统处理，不外排。
5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6.妥善处置各类固废。生活垃圾收集后送至乌兰镇生活垃圾填埋场；废高效过滤器为危险废物，暂存于冷藏库房，定期委托有资质单位处置。冷藏库房须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。
7. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你中心应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年3月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市清蓝环保有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2021年3月15日印发
- 2 -
- 3 -

