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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗天瑞

阿尔巴斯10MW分散式风电项目 

环境影响报告表的批复

鄂托克旗国天风电有限公司：

你公司报送的由内蒙古众电能源环境工程有限公司编制的《鄂托克旗天瑞阿尔巴斯10MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇阿尔巴斯苏木伊克达赖嘎查。项目共安装4台单机容量为2500KW的风电发电机组，配套箱式变压器4套，装机总容量10MW。场内建10kV架空集电线路4Km，施工及检修道路长4km。主要建设内容包括风力发电机组、箱式变电站、开闭站以及集电线路等。场内架空集电线路的电磁辐射评价将另行开展环评，不在本次评价范围内。项目总投资7489.14万元，其中环保投资531万元。
根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1．加强施工期环境保护管理。项目建设要严格控制施工范围，尽量减少临时占地、不破坏原有的地表植被和土壤。要合理开挖、存放和利用地表土壤，施工完毕后应尽快整理施工现场、恢复植被。做好场内道路和施工便道的规划及建设进度安排。施工车辆必须沿规定的临时路线行驶，禁止随意开道，以减少施工对生态环境的影响。禁止在保护区范围内施工，施工及检修道路不得布置在保护区内。
2．施工开挖和回填后的余土应就地用于场地平整，并及时进行土地整治和植被恢复。合理规划厂区功能布局，优先选用低噪声设备，并采取妥善的降噪措施，确保敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

3．妥善处置固体废弃物。维修垃圾（包括废油）、废铅酸蓄电池、事故状态下的箱式变压器废油属危险废物，经危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处置；废旧零件由设备厂家回收统一处置。危废临时暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关要求进行设计、施工。
4. 做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。
三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年3月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古众电能源环境工程有限公司。
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