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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市

三同圆煤炭有限责任公司巴图塔

集装站快速装车系统建设项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市三同圆煤炭有限责任公司：

你公司报送的由河北冀环环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市三同圆煤炭有限责任公司巴图塔集装站快速装车系统建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗巴图塔包神铁路北侧。2015年，原伊金霍洛旗环保局批复了鄂尔多斯市益山发煤炭储运有限公司巴图塔六合集装站环境影响报告书（伊环审字〔2015〕102号）。本项目建设内容包括全封闭储煤棚2座（北部储煤棚占地面积30912m²，南部储煤棚占地面积17700m²），受煤坑、受煤坑至装车塔输煤栈桥及配套设施等。建成后，项目总占地面积122159.22m²，年煤炭发运量达1500万吨左右。项目总投资17000万元，其中环保投资4500万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。储棚全封闭，内部设置喷淋洒水设施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按要求设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

3.生活污水经化粪池处理后作绿化农肥，不外排。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠避免雨水冲刷对周边环境造成影响。
4.站场煤炭装卸及各设备运行产生的噪声通过减振、消声、隔音等措施，噪声值须满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。列车运行噪声通过合理布局站场及加强绿化，须满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）表2标准。

5.妥善处置施工期产生的各类固废。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年4月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，河北冀环环保科技有限公司。
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