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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯

达拉特旗金风草原 10MW分散式风电项目  
环境影响报告表的批复

达拉特旗天润风电有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《鄂尔多斯达拉特旗金风草原 10MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：
本项目位于达拉特旗树林召镇耳字壕村。项目建设规模为 10MW，主要建设内容包括4 台 2500kw 风电机组， 配套工程包括一座 35kV 开关站、相应数量箱变、场内道路及集电线路。 本次评价不包括辐射评价内容。项目总投资7956.2万元，其中环保投资42万元。

根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：
1．加强施工期环境保护管理。项目建设要严格控制施工范围，尽量减少临时占地、不破坏原有的地表植被和土壤。要合理开挖、存放和利用地表土壤，施工完毕后应尽快整理施工现场、恢复植被。做好场内道路和施工便道的规划及建设进度安排。施工车辆必须沿规定的临时路线行驶，禁止随意开道，以减少施工对生态环境的影响。
2．施工开挖和回填后的余土应就地用于场地平整，并及时进行土地整治和植被恢复。合理规划厂区功能布局，优先选用低噪声设备，并采取妥善的降噪措施，确保敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。
3．妥善处置固体废弃物。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置；废润滑油、废齿轮油、废机油和废铅蓄电池暂存于危废临时储库内，最终交由有资质单位处置，以上固废均不得乱倒。危废临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关要求进行设计、施工。
4. 做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。
三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年4月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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