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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市华腾瑞铸造有限责任公司年产9.5万吨精密铸造件项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市华腾瑞铸造有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古巨唯环境科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯市华腾瑞铸造有限责任公司年产9.5万吨精密铸造件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区。项目分三期建设，其中一期为铸钢件，生产矿用电石锅10000t/a、挖掘机护板5000t/a；二期为铸铁件，生产轮毂5000t/a、电机壳5000t/a；三期为铸铁件，生产汽车制动鼓40000t/a、刹车盘30000t/a。主要建设内容包括一期车间、二期车间、三期车间、综合楼、餐厅、材料储棚等。项目总投资33073.5万元，环保投资287万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌和等过程中的扬尘污染；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。 

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采取有效的处理设施，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保各种大气污染物排放符合国家和地方有关标准要求。确保废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。无组织颗粒物和非甲烷总烃排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内无组织排放限值，无组织二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设给排水系统。生活污水拉运至园区污水处理厂处理，不得外排。

4.采取妥善噪声污染控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6.建设单位需强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年4月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古巨唯环境科技发展有限公司。
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