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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市沌开

环保科技工业杂盐综合利用项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市沌开环保科技有限责任公司：

你公司报送由内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市沌开环保科技工业杂盐综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地，厂区占地面积31282.311平米。项目拟建设一条年处理5.6万吨工业废盐的生产线，产品为一种无定型玻璃相物质，年产量为11.69万吨，可以作为一般工业固体废物处置场导气层或导排层的替代材料、路基材料、混凝土骨料、混凝土掺合料或喷砂原料进行资源化再利用，产品满足《固体废物玻璃化处理产物技术要求（征求意见稿）》标准中玻璃化处理产物判定及用途的要求。主要建设内容包括1台磨煤机、2台一段转化炉、1台HDI炉以及配套建设的卸煤间、原煤储仓、原料仓库、添加剂储罐、余热气包系统、压缩空气系统以及其余公辅设施等。项目总投资12544.05万元，其中环保投资379.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工界区四周应设围挡；地基挖掘产生的弃土应及时处理；运输车辆不能超载，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车以减少扬尘，进入施工场地应低速或限速行驶；每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工现场焚烧垃圾；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。
2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。卸煤车间、原煤仓顶、原煤仓底、磨前煤仓顶、磨前盐仓顶、磨煤机、废盐解包站、煤盐缓冲罐顶、各添加剂储罐顶、各添加剂缓冲罐顶，均设置脉冲布袋除尘器，经处理后废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值要求；HDI炉烟气经旋风预除尘+布袋除尘处理后废气排放须满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中表3排放限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。循环回水经管道直接送内蒙古东华能源有限公司循环冷却水站；蒸汽冷凝水部分送废水收集池作为冷渣池补充水，未利用的剩余冷凝水送出界区外由内蒙古东华能源有限公司接收处理；余热气包排水、地面冲洗水排水排入厂内设置的80m3废水收集池内，集中收集后作为冷渣池的补充水；生活污水经厂内化粪池预处理后，送出项目界区外与园区污水管道相连，最终送至园区污水处理站处理。以上各污（废）水均不得外排。按照《报告书》、《技术评估报告》和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时在厂区周边设置观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求对一般固废进行处置；原料仓库、危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）中相关要求设计和施工。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。加强对厂区机械设备的日常管理以防止和降低可能污染物跑、冒、滴、漏，设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
8.项目建成后，产品须满足相关产品质量标准，否则不能投运。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年5月14日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环科园环境科技有限责任公司。
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