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鄂尔多斯市生态环境局

关于豫龙化工伊泰园区管道和设备电气修理

工业项目环境影响报告表的批复

内蒙古豫龙化工设备安装有限公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《豫龙化工伊泰园区管道和设备电气修理工业项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区内。主要建设内容包括电气设备仪器仪表修理车间一间及其他配套设施、钢结构制作车间一间及钢结构加工生产线一条、固废暂存间和危废暂存间等公辅工程及环保工程。项目总投资4180万元，其中环保投资244万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水经沉淀池沉淀后，用于场地泼洒抑尘，不外排。施工期产生的固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。各工段产生的废气经处理后排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水排入旱厕后由当地环卫部门统一清掏，待园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.做好固体废弃物分类处置工作。对固体废物进行分类收集、处理和处置，一般固废暂存库和危险废物暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处理处置，各类固废均不得乱弃。
6. 建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和独贵塔拉工业园区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和独贵塔拉工业园区环境保护局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，独贵塔拉工业园区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。
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