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鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗国兴

煤炭物流配送有限责任公司国兴煤炭物流

配送中心项目环境影响报告表的批复

准格尔旗国兴煤炭物流配送有限责任公司：

你公司报送的内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《准格尔旗国兴煤炭物流配送有限责任公司国兴煤炭物流配送中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达煤矿矿区内。2017年8月，鄂尔多斯市环境保护局批复了《准格尔旗国兴能源有限责任公司国兴煤炭物流配送中心项目环境影响报告表》（鄂环评字[2017]94号），煤炭物流配送能力为1000万吨/年。本项目总占地面积431481m2，生产规模不变，对煤棚车间进行扩建，新建选煤棚、生活区、磅房及危险废物暂存库，项目总投资28000万元，其中环保投资507万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原煤及产品煤贮存于全封闭储棚内，设置喷淋洒水抑尘装置，筛分设施置于全封闭煤棚内，产尘点设置环保除尘雾炮机，粉尘排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾等须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应排放监控浓度限值。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后由罐车拉运至乌兰哈达煤矿污水处理站处理后用于厂区洒水降尘及绿化，不外排。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，四周设置导流渠避免雨水冲刷对周边环境造成影响。
4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）要求处置一般固废，不得乱弃。废旧铅酸蓄电池、废矿物油、废油桶暂存于本项目危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年5月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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