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鄂尔多斯市生态环境局关于蒙泰东胜

二期2×66万千瓦机组供备煤项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市北源热电有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《蒙泰东胜二期2×66万千瓦机组供备煤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市东胜区蒙泰东胜二期2×66万千瓦机组项目工业厂区内。本扩建项目为蒙泰热电厂提供用煤，属于《蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目》的附属工程。项目输煤能力为6.0Mt/a，主要建设内容包括受煤系统、储煤系统、输煤系统、采样计量系统及辅助生产系统等。项目总投资14986.6万元，其中环保投资66万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。储棚全封闭，内部设置喷淋洒水设施，采用全封闭输煤栈桥，转载点为全封闭式结构，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按要求设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠避免雨水冲刷对周边环境造成影响。
4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年5月28日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古添翼环保科技有限公司。
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