
鄂环审字〔2021〕540号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古新创资源再生有限公司年处理 

15万吨小型电子废弃物拆解项目
环境影响报告表的批复

内蒙古新创资源再生有限公司：

你公司报送的由北京中检环能环保科技有限公司编制的《内蒙古新创资源再生有限公司年处理15万吨小型电子废弃物拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区内蒙古新创资源再生有限公司厂区内。本项目为扩建项目，建成后年处理15万吨小型电子废弃物，项目主要以手机、IT通讯产品、打印机、复印机、传真机、电热水器、燃气热水器、服务器及小型生活消费电子产品、厨卫产品、硬盘、冷链设备等其他电子废弃物类等为原料，主要建设内容包括原料库、生产车间、产物仓库、危废暂存库，以及其他公辅工程及环保工程。项目总投资5000万元，其中环保投资130万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏；各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车、苫布等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌和等过程中的扬尘污染；施工期产生的废水和固体废物应集中收集统一处置。

项目建设应符合《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》等法律法规、标准规范要求。
认真落实各项大气污染防治措施。各工序废气经收集处理后，有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
4. 强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经厂内化粪池收集后进入园区污水处理厂处理。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5. 妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6. 建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局、达拉特经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，北京中检环能环保科技有限公司。
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