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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司危废库建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司：

    你公司报送的由内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司编制的《内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司危废库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司厂区内。主要建设内容包括危废暂存库2座（占地面积187m2）、导流沟、收集池和防渗漏工程等其他公辅工程及环保工程，危废暂存库废矿物油库分为废油桶区和废矿物油储存区，废焦油渣库分为废焦油渣区和废催化剂区，年暂存废机油25.5吨、废液压油4.08吨、废油桶174个、废焦油渣178吨和废催化剂464.78吨。项目总投资35万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2. 危险废物收集和运输均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求执行。无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应排放监控浓度限值。

3. 厂区地面须按相关要求做好防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水造成影响。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5. 运营期产生的危险废物，暂存于本项目危险废物贮存库内，最终交由有资质的单位处置。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流渠进入收集池中，收集后交由有资质单位处置。
6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                           鄂尔多斯市生态环境局             

                       2021年6月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古准格尔经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司。
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