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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯碳氢

能源科技有限公司甲醇生产污水处理

项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司：

你公司报送由内蒙古禾泰环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司甲醇生产污水处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司厂区预留空地内。2018年7月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2018〕122号文对《鄂尔多斯市瀚博科技有限公司尾气综合利用制12 万吨/年甲醇项目环境影响报告书》予以批复；实际建设过程中，建设单位进行了变更，由鄂尔多斯市瀚博科技有限公司变更为鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司；该项目已投运并完成验收。本项目设计处理能力20m3/h，处理工艺为“均质调节池+高效溶气气浮+氨氮汽提塔+预酸化池+内循环厌氧反应器+两级A/O+二沉池+生物活性炭吸附+回用水池”。项目主要建设内容包括气浮池、氨氮吹脱塔、预酸化池、一级A/O+一级二沉池、二级A/O+二级二沉池、回用水池等，其他公辅设施依托厂区现有。项目总投资568万元，其中环保投资170万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工区在现有厂区内进行，边界设围墙或遮挡物，施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，土方及时利用并加盖苫布，定期表层洒水，减少粉尘产生；施工场地出入口道路应当硬化，且设置冲洗车辆设施冲洗轮胎，减少泥沙带出场地，保持道路清洁、运行状态良好。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置，不得外排。
2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。调节池、一级AO池、二级AO池、污泥浓缩池、中间水池、二沉池、曝气池、预酸化水池等均采取加盖密闭措施，收集后废气经1套“碱洗+生物滤料吸附”处理后通过一根25米高排气筒排放；氨氮吹脱过程产生的氨气，采用密闭循环吹脱工艺，处理后氨气与污水处理站产生的恶臭气体一起经25m高排气筒排放，NH3和H2S的排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中25米高排气筒标准限值要求；项目产生的沼气拟采用内燃式火炬燃烧器放空燃烧，燃烧后产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准标准要求。厂界无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。沼气脱水净化系统气水分离器的冷凝水、生物活性炭滤罐反冲洗废水、污泥脱水机清洗废水和污泥脱水废水全部排入本项目污水处理系统处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环水补水水质标准，回用生产不外排。按照《报告书》、《技术评估报告》和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求对一般固废进行处置；危险废物依托厂区现有危废暂存间分区暂存后，交由有资质的单位处置。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。加强对厂区机械设备的日常管理以防止和降低可能污染物跑、冒、滴、漏，设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

     2021年6月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古禾泰环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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