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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗鑫盛

煤矿露天采坑综合利用及矿山地质

环境综合治理（灰渣场）项目

环境影响报告书的批复

内蒙古鑫盛环保有限公司：

你公司报送的由内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司编制的《鄂托克旗鑫盛煤矿露天采坑综合利用及矿山地质环境综合治理（灰渣场）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇鑫盛露天矿采区内。本项目治理区分两期分两区建设。一期为项目区北部，占地面积91.07hm2，堆渣有效库容为2070万立方米；二区为项目区南部，占地面积143.76hm2，有效库容为9935万立方米。每区的灰渣和脱硫石膏分区堆放，一区内石膏堆放在北侧，占地面积为22.88hm2，容积为457.6万m3；二区内石膏堆放在东南部，占地面积为16.63hm2，容积为415.6万m3；灰渣区和脱硫石膏区通过分隔坝分界。项目分期分区建设，一期建设一区工程，建设期为2021年8月至2024年12月，建设期为5个月；二期建设二区工程，从2025年2月开始，即鑫盛煤矿南侧采矿结束后，建设期为8个月。本工程总投资9512万元，其中环保投资3645万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工过程中使用砂石、土方等散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；定时对施工现场各扬尘点及道路洒水；治理区等挖掘产生的弃土应及时用于场区平整，并压实；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。施工期废水和固废统一收集处置，不得乱排。 

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。？废气通过负压收集后生物炭除臭塔处理，并在重点部位喷洒除臭剂。？废气收集后经引风机送至生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放，NH3、H2S和甲硫醇排放浓度和效率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）表2中排放标准要求。厂界无组织废气中NH3、H2S与甲硫醇的排放量须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用。生活污水、设备清洗废水和地面清洗废水经化粪池收集后拉运至敖勒召其镇生活污水处理厂处理；锅炉排水用于道路洒水抑尘。物脱臭填料循环液同进厂污泥一同处理，不外排。
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，治理区内设置临时雨污分流系统，对场底及边坡进行防渗建设并建设渗滤液集排水设施。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）设置地下水质污染监控井，并建立地下水质污染监控、预警体系。按要求设置土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
建设期产生的建筑垃圾送市政部门指定地点填埋，生活垃圾收集后运至生活垃圾填埋场处理。项目渗滤液收集池污泥定期送至本项目储渣区进行填埋。所有固废妥善处置，不得外排。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的生态恢复措施。施工期合理设计治理区、边坡及坝体，合理利用土石方，在环治理区修建截水沟；施工结束后，所有施工场地应拆除临时建筑物，尽可能恢复原有土地的功能；禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动。项目运营期采用渐进式封场生态修复，实施边填埋、边覆土、边绿化的作业制度。

严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

      2021年8月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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