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鄂尔多斯市生态环境局

关于神东天隆集团煤炭运销公司乌兰木伦集运站新建储煤棚及装车系统改造项目

环境影响报告表的批复
内蒙古神东天隆集团股份有限公司煤炭运销分公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《神东天隆集团煤炭运销公司乌兰木伦集运站新建储煤棚及装车系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，神东天隆集团煤炭运销公司乌兰木伦集运站厂区内。本项目新建一座长135m×宽80m×高26m的粉煤储棚以及半地下式的全封闭输煤栈桥290m，粉煤年转运量为154万t。本项目建成后，集运站中转能力不变，仍为400万t/a。项目总投资7621.55万元，其中为环保投资3107万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工四周设置围挡，土石方开挖及及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实各项大气污染防治措施。煤棚全封闭，内部设置雾炮器和喷淋系统降尘。给煤机落料点处和输煤栈桥机头和机尾落料点处设置喷淋抑尘系统。煤炭厂内采用全封闭皮带输送。通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月20日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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