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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司再生资源收集、储运项目（二期工程）

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司再生资源收集、储运项目（二期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市圣圆煤化工基地，鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司再生资源收集储运项目厂区内。建设内容包括固废处理厂房及配套设施。建成后年处置建筑垃圾1万吨、工业固废29万吨。项目总投资2000万元，其中环保投资660万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，脚手架一律采用密目网维护；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料和成品储存于全封闭库房内，破碎工序设置集气罩和除尘器，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高排放浓度限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置；除尘灰送一般固废填埋场处理；建筑垃圾和工业固废立足综合利用，不能利用的送建筑垃圾和一般固废填埋场处理。废机油暂存于一期项目危废临时暂存库内，最终委托有资质单位处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。
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