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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古利民煤焦

有限责任公司煤矿矿井水处理站提标改造

工程项目环境影响报告表的批复

内蒙古利民煤焦有限责任公司： 

你公司报送的由内蒙古元景环境科技有限公司编制的《内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿矿井水处理站提标改造工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿工业场地内。2007年9月，原内蒙古自治区环境保护局以内环审[2007]172号文批复了《神华乌海煤焦化有限责任公司利民矿井技术改造（150万t/a）工程环境影响报告书》。本项目对现有矿井水处理站进行升级改造，处理工艺由“平流沉淀池+气浮+高效净水器+无阀滤池”改为“预沉调节池+高效旋流净化器+曝气生物滤池+高级氧化”处理工艺，设计处理规模为600t/d。本次技改不增加处理能力。项目总投资848.82万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。采取有效的恶臭污染防治措施，确保恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。生活污水经管网进入鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂处理；矿井水经“预沉调节池+高效旋流净化器+曝气生物滤池+高级氧化”工艺处理后达到《煤炭工业污染综合排放标准》（GB20426-2006）中采煤废水排放限值要求后一部分回用于井下生产，一部分用于洗煤，不外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废物。矿井水处理过程中产生的污泥压滤后掺入煤泥外售；生活垃圾清运至当地环卫部门指定地点统一处置。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年8月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古元景环境科技有限公司。
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