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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市金运

煤炭有限责任公司煤矿技术改造项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司煤矿技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗境内。2007年4月，原内蒙古自治区环境保护局对《鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司金运煤矿（0.6Mt/a）露天技改项目环境影响报告书》进行了批复（内环审〔2007〕51号），生产能力为0.6Mt/a，开采方式为露天开采。2011年8月，原内蒙古自治区环境保护厅对《鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司金运煤矿（1.2Mt/a露天煤矿）改扩建项目环境影响报告书》进行了批复（内环审〔2011〕267号），设计生产能力为1.20Mt/a，矿田划分为三个采区，矿田中部的罕台川河道范围属于鄂尔多斯市集中式饮用水源保护区，未设置采区。2013年9月，原内蒙古自治区环境保护厅以内环审〔2013〕102号文对该项目出具了竣工环境保护验收的意见。罕台川河道于2018年5月25日起退出城市饮用水序列，该矿拟对现有煤矿的开采境界、采区划分、资源储量及服务年限、边坡稳定、供电等内容进行技术改造。技改后，主要建设内容包括蓄水池、矿坑排水系统和地面排水工程等其它公辅工程及环保工程，划分为四个采区，分别为首采区、二采区、三采区、四采区（包括一条区、二条区），矿井工业资源储量为1941.11万吨，可采储量为1193.94万吨，生产能力仍为1.2Mt/a，服务年限为10.6年，矿区范围、面积、开采方式及生产能力不变。技改项目总投资9894.14万元，其中环保投资为1784.38万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真开展生态环境保护与恢复。按规范对场区道路两侧进行绿化，做好外排土场剥离表土的收集、堆放和挡护，排土场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设、运行管理与封场、保护，同时做好采掘场、工业场地等区域的植被恢复工作。开采完毕后，按要求对采坑进行复垦和生态恢复。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的各项污染防治措施。原煤贮存于全封闭储棚内，内设喷淋洒水装置抑尘。对运煤汽车采取加盖苫布，配备洒水车对运输道路、进场道路、厂区道路和工业广场进行定期洒水、清扫。钻机产尘点处设置袋式集尘器抑尘；采掘场设置水炮车洒水降尘。排土场配洒水车抑尘；对排土场进行碾压，已经结束排弃的排土场平台及时覆土绿化。通过采取以上控制措施，确保颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。矿井水经矿井水处理设施处理后，出水水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求后，用于道路、采场及排土场绿化洒水，不得外排。强化声环境保护措施，设备选用良好声学性能机械设备，保持道路平整、限制来往车辆车速，可降低车辆噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

4.项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在采掘场、排土场等区域可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年11月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司，市环境工程评估中心。
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