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鄂尔多斯市生态环境局关于苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区项目

环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了《技术评估报告》。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗鄂尔多斯苏里格经济开发区图克工业项目区内。主要建设内容包括填埋库区、坝体工程、截洪沟、渗滤液收集系统、封场工程、表土场、管理站、给排水系统和道路工程等其它公辅工程及环保工程。项目总占地面积470928.616平方米，总库容约1000万立方米，设计服务年限约16年，填埋场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅱ类一般工业固体废物贮存场和填埋场标准进行设计、建设，主要暂存苏里格经济开发区图克工业项目区内企业产生的气化渣残渣（不接收工业企业产生的原渣）。项目总投资32051.1万元，全部为环保投资。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采取封闭或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地、施工便道等临时工程进行植被恢复。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。管理区冬季供暖由电暖气提供，不得新建以煤等为燃料的锅炉。填埋作业区采用分区、分块运行方式，非作业区采用防尘布苫盖抑尘。填埋过程中及时推平、压实，并采用雾炮车进行洒水抑尘。填埋场四周设置4米宽的绿化防护林带。通过采取以上控制措施，确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

3.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施。渗滤液经调节池集中收集后，回用于填埋区洒水抑尘；生活污水经收集罐收集后，拉运至中天合创能源有限责任公司化工分公司的污水处理系统进行处理，同时做好拉运台账。以上各污（废）水均不得外排。

4.按照《报告书》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤监控点，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

6.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置一般固废，不得乱弃。

7.按照《报告书》及《技术评估报告》提出的要求，做好运营期及封场后生态植被恢复工作。表土须单独堆放，坡脚设置纤维土袋临时挡护、人工拍实和撒播紫花苜蓿防护防尘。运营期对填埋场、场区道路及管理区等区域进行绿化。填埋场达到设计标高后，及时进行终场覆盖。填埋区平台、边坡坡面均采用网格固沙，并在网格内种植沙打旺、紫花苜蓿等，同时，对表土堆场所在区域进行植被恢复。

8.项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在填埋场可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。

9.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和苏格里经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和苏格里经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年11月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，苏格里经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司，市环境工程评估中心。
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