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鄂尔多斯市生态环境局关于
东胜气田锦30井区2021年滚动开发项目

环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《东胜气田锦30井区2021年滚动开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木乡。《东胜气田新召东区带气藏评价项目环境影响报告书》于2019年由我局进行了批复（鄂环审字〔2019〕92号）；《东胜气田锦30井区2020年开发项目环境影响报告书》于2020年由我局进行了批复（鄂环审字〔2020〕418号）；《东胜气田锦152井区2020年开发项目环境影响报告书》于2021年由我局进行了批复（鄂环审字〔2021〕210号）。扩建后，本次部署钻井24口（其中水平井12口，单井配产2.7×104m3/d；直井12口，单井配产1.3×104m3/d），建井场15座（单井井场7座、两井式井场7座、三井式井场1座），总计产能为2.0×108m3/a；新建19#集气站1座，处理规模为50×104m3/d；新建采气管线（28.8km）、集输及采出水管线（9.35km）、道路工程、防腐工程等其他公辅工程及环保工程。项目总投资49847万元，其中环保投资1012万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》（试行）中提出的各项规定和要求。

2.做好钻井场地和管线沿线开挖等大临工程的生态恢复工作，制定详细的生态恢复计划。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好施工期各项污染防治工作。加强施工期环境管理，钻井及管线铺设施工过程中，应严格控制作业面范围，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。施工场地定期清扫，及时对施工作业面进行洒水抑尘；遇大风天气停止土方作业。开挖土方集中堆放在背风侧，及时回填，不能及时清运的，必须适时采取洒水抑尘、遮盖等措施，防止二次扬尘污染。土方开挖表土须单独堆放，并采取有效的防尘措施。管线开挖须做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。施工结束后及时回填表土，进行植被恢复，植被覆盖率不低于现状。施工期钻井废水经处理后用于配置钻井液，循环利用；试压废水经沉淀处理后用于洒水抑尘或植被绿化。钻井泥浆采用泥浆不落地工艺进行处理，产生的钻井泥浆大部分回用于本井场钻井施工，完井后用于下一井场循环利用，剩余钻井泥浆交由有资质单位进行处置。对岩屑进行分段属性鉴定，根据属性鉴定结果进行处置，鉴定结果未出具前暂按现有措施进行处置。

4.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好运营期各项污染防治工作。运营期应加强对井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施。集气站天然气压缩机采用电驱动；集气站厂界非甲烷总烃排放须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值要求。集气站为无人值守站，无生活污水产生；凝析水经采出水管线输送至18#集气站收集后，最终运至锦58井区集中处理站气田水处理系统进行处理，以上各污（废）水均不得外排。通过基础减噪等措施处理后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理；建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对运营期和施工期产生的一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.按照《报告书》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。对场地采取分区防渗措施，运营期加强日常管理与巡查，同时布设地下水观测井，定期进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照要求对土壤跟踪监测点开展监测，同时根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》要求，对钻井井场土壤环境质量进行监测。
6.建设单位应加强风险管理，防止发生天然气、采出水管线泄漏等风险事故，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                 2021年12月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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