
鄂环审字〔2022〕10号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市大磊煤炭有限公司准格

尔旗三道渠铁路专用线项目环境

影响报告书的批复

鄂尔多斯市大磊煤炭有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市大磊煤炭有限公司准格尔旗三道渠铁路专用线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经局审查会审议通过，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇境内。项目分两期建设，本项目为一期工程，二期工程预留到发线2条及配套工程，另外开展环境影响评价，不包括在本次评价范围内。主要建设内容包括铁路专用线和集运站，站场、轨道工程、路基工程、桥涵工程、储煤棚、带式输送机栈桥、装车站、防冻液及抑尘剂库、综合办公楼和临时危废暂存库等其他公辅工程及环保工程。专用线自巴准线三道渠站咽喉CK0+000引出，于CK3+730处设三道渠集运站，与巴准线三道渠站（预留站）南端咽喉接轨，主线长度3.73km；铁路专用线的设计煤炭转运能力近期为800万t/a，远期为1000万t/a。项目总投资为5.88亿元，其中环保投资744万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采用封闭车辆或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。表土须单独堆放，采取分层压实，周围设截排水沟，四周设坡脚挡土围埂，并采取遮盖篷布等措施抑尘。施工结束后，对施工营地、施工场地、施工便道和表土堆场等大临工程进行植被恢复。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。办公生活区冬季供暖由电锅炉提供，不得新建以煤等为燃料的锅炉。原煤贮存于全封闭储棚内，内设雾炮车抑尘；受煤坑置于全封闭储棚内，顶部设置喷淋洒水抑尘装置；转载点处设置超声雾化抑尘系统；快速装车系统产尘点处设置超声雾化抑尘系统，装车后采用封尘剂抑尘，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）限值要求。加强运营期管理，确保无组织废气排放满足相关标准限值要求。

3.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。办公生活区产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，出水水质达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求后回用；车辆冲洗废水、地面冲洗废水、锅炉排污水和软水装置排水经污水处理站（“混凝-沉淀-过滤-消毒”工艺）处理后，出水水质到达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求后回用。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。
4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的噪声防治措施。应采取妥善控制措施，确保铁路边界噪声等效连续声级满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）限值要求、30m及以外须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类、2类区标准要求。应采取减振、消声、隔声、合理布局等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的振动防治措施。铁路干线两侧振动须满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“铁路干线两侧”的标准要求。
6.严格按照《报告书》和《技术评估报告》中提出的措施，妥善处置各类固体废弃物。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求分别对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。
7.按照《报告书》《技术评估报告》中提出的要求，做好铁路沿线临时占地及储煤场周边等工程的植被恢复工程。
8.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

 鄂尔多斯市生态环境局

2022年1月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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