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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司矿井水处理工程

建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司矿井水处理工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，东胜区分局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇添漫沟村纳汇煤矿工业广场内。2006年9月，原鄂尔多斯环境保护局对《鄂尔多斯市东胜区刘家渠煤矿（1.20Mt/a）技改项目环境影响报告表》进行了批复（鄂环监发〔2006〕237号）；2012年4月，原鄂尔多斯环境保护局对该项目出具了竣工环境保护验收意见的批复（鄂环察验〔2012〕6号），配套建设一座处理能力为65m3/h矿井水处理站。此次扩建在现有基础上，新建水处理车间、预沉调节池、二沉池、调节池、污泥池、消毒间、SRO反渗透系统、储水罐等其他公辅工程及环保工程，新增处理能力为200m3/h的矿井水处理系统（采用“平流式预沉池+调节池+过滤池+全自动净水装置+二氧化氯消毒装置”工艺）和处理能力为25m3/h的SRO反渗透系统，处理后240m3/h用于生产补水、25m3/h进入SRO反渗透系统（“过滤+反渗透”）进行处理。项目总投资300万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。矿井涌水经矿井水处理站处理后，出水水质须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）限值要求后，大部分回用于煤矿生产补水，剩余部分再经SRO反渗透系统处理后，出水水质须达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限值要求后，用于煤矿生活饮用水。以上各污（废）水均不得外排。按照《报告表》提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井，定期开展监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标造成不利影响。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2022年1月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司。
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