
鄂环审字〔2022〕37号
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古劲牛现代农牧业开发有限公司天牧绒毛制品分公司梳绒厂

项目环境影响报告书的批复

内蒙古劲牛现代农牧业开发有限公司天牧绒毛制品分公司：

    你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《内蒙古劲牛现代农牧业开发有限公司天牧绒毛制品分公司梳绒厂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇综合服务园。主要建设内容包括选绒车间、洗绒车间、梳绒车间、纺纱车间、原料库、产品库、锅炉房、临时危废暂存库、污水处理站、事故水池、给排水系统和生活办公区等其他公辅工程及环保工程。项目分两期建设，其中一期工程生产洗净羊绒300t/a、无毛绒150t/a；二期工程生产纱线150t/a。项目总投资为16000万元，其中环保投资为230.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。一期工程中锅炉采用天然气作为燃料，产生的烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。污水处理站产生的恶臭经加盖密封+一体化洗涤-生物滤床除臭装置处理后，硫化氢和氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。选绒车间、洗绒车间、梳绒车间产生的无组织颗粒物采取车间密闭、加强通风、及时清理地面等措施处理后，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。二期工程纺纱工序产生的绒尘经风机抽至圆笼式除尘器进行处理，处理后纺纱车间无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施，实行雨污分流、清污分流。生活污水经隔油池、化粪池预处理后与软水制备排水、锅炉排水一并进入市政污水管网，最终排入鄂托克前旗敖勒召旗镇污水处理厂进行处理；洗绒废水和洗绒车间地面冲洗水排入厂区自建污水处理设施处理后，出水水质须达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2中间接排放浓度限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准限值要求后，经污水管网排入鄂托克前旗敖勒召旗镇污水处理厂进行处理，以上各污（废）水均不得外排。按照《报告书》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。对场地采取分区防渗措施，运营期加强日常管理与巡查，同时布设地下水观测井，定期进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求对土壤跟踪监测点开展监测，同对土壤环境质量进行监测。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施，做好各类固体废弃物分类处置。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行建设、设计、管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                               鄂尔多斯市生态环境局

                            2022年2月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古希隆环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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