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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古东华能源

有限责任公司综合调节池建设项目

环境影响报告表的批复

内蒙古东华能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古天翼环保科技有限公司编制的《内蒙古东华能源有限责任公司综合调节池项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地内蒙古东华能源有限责任公司厂区内。主要建设内容包括综合调节池和脱水间等其它公辅工程及环保工程，综合调节池用于污水处理装置及中水回收装置在事故状态及检修状态时来水的暂存。项目总投资800万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.严格按照《报告表》提出的要求，落实各项污染防治措施。调节池定期喷洒除臭剂，产生的废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》限值要求。按照《报告表》提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井，定期开展监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标造成不利影响。按照《报告表》提出的要求对土壤跟踪监测点开展监测。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。综合调节池产生的底泥须按属性鉴定结果进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2022年3月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，内蒙古天翼环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2022年3月16日印发
- 2 -
- 3 -

