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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司脱硫废液及硫泡沫制酸
项目环境影响报告书的批复

鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古哈立斯环境科技有限公司编制的《鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司脱硫废液及硫泡沫制酸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _Hlk75527780]一、本技改项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司厂区内。《鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司280万吨/年焦化项目环境影响报告书》于2015年12月30日由原鄂托克旗环境保护局进行了批复（鄂环审字〔2015〕101号）；2021年4月8日，鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司组织完成了该项目的自主竣工环境保护验收。技改后，主要建设内容包括预处理工程（离心、蒸发浓缩）、制酸工段（焚烧、炉气净化、干吸、转化、尾气处理）、循环水系统和槽罐等其他公辅工程及环保工程，给排水系统、污水处理设施、事故水池、消防水池、浓硫酸储存罐、临时危废暂存间和办公生活区等依托现有工程，不再新建。项目以280万吨/年焦化项目脱硫过程中产生的脱硫废液和硫泡沫为原料生产硫酸，建成后，年产硫酸（以100wt%计）35000吨，同时年产副产品0.6MPa、160℃的低压饱和蒸汽26600吨。项目总投资12631.43万元，其中环保投资320万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。
2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。预处理工段不凝气通过管道输送至燃烧炉进行焚烧处理。尾气净化工序废气经尾气粗洗塔、尾气精洗塔和尾气电除雾器处理后，废气排放须满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）（及其修改单）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期产生的预处理工段产生的冷凝水通过管道送至280万吨/年焦化项目化产车间脱硫工段进行回用；炉气净化工段排出的废酸及尾气洗净塔洗涤废水通过管道送至280万吨/年焦化项目硫铵车间硫铵工序进行回用；工艺装置区地面冲洗水收集后送至280万吨/年焦化项目污水处理站进行处理；余热锅炉排水通过管道送至280万吨/年焦化项目深度处理系统进一步处理，处理后全部回用。生活污水经现有污水处理设施处理后，全部回用。以上各污（废）水处理后回用，均不得外排。
按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                    


                           鄂尔多斯市生态环境局
2022年4月27日
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古哈立斯环境科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
鄂尔多斯市生态环境局                        2022年4月27日印发
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