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鄂尔多斯市生态环境局关于

神华包头能源有限责任公司万利一矿中部副

斜井工程环境影响报告书的批复

国能包头能源有限责任公司万利一矿：

你公司报送的由内蒙古峰泰环保有限公司编制的《神华包头能源有限责任公司万利一矿中部副斜井工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下： 

一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿井田范围内。2005年12月，原内蒙古自治区环境保护局对《中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司万利一矿技改工程环境影响报告书》进行了批复（内环字〔2005〕499号）；2008年4月，原内蒙古自治区环境保护厅对该项目出具了竣工环境保护验收意见（内环验〔2008〕29号）。2015年6月，原内蒙古自治区环境保护厅对《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司万利一矿增加生产能力5.0Mt/a建设项目环境影响后评价报告书》出具了审查意见（内环审〔2015〕49号）；2021年3月，建设单位对该项目组织专家进行竣工环境保护自主验收。

此次在原有风井场地附近建设中部工业场地，将原有风井场地、生活区均纳入中部工业场地范围。新建中部副斜井、进出井连廊、乏风取热室、混凝土搅拌站、黄泥灌浆站、新建1台20t/h煤粉锅炉等其他公辅工程及环保工程，将万利一矿工业场地（即原昌汉梁工业场地）原有的副平硐改为矿井进风井及安全出口，封闭原有1#进风井，原有2#进风井改为回风井，不进行建筑物、生产设施的拆除，该场地后续转为设备及材料周转场地，同时取缔1台6t/h高效煤粉锅炉， 项目总投资9978.17万元，其中环保投资1053万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和生态环境保护措施进行建设。 

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的各项污染防治措施。新建锅炉产生的烟气经袋式除尘器+增湿灰循环脱硫系统+SNCR脱硝设施处理后，外排废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求，同时在烟气出口处安装烟气在线监控设施，与当地环保部门联网；混凝土搅拌站置于全封闭厂房内，产尘点处设置集气罩+布袋除尘器抑尘，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。混凝土搅拌站清洗、冲洗废水经沉淀处理后循环利用；生活污水经煤矿现有生活污水处理站处理后回用，以上各污（废）水均不得外排。强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

3.按照《报告书》、《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，防止造成污染。
4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2022年9月1日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古峰泰环保有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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