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鄂尔多斯市生态环境局

关于大牛地气田大68-大12井区（内蒙古）

2022年调整项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：  

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《大牛地气田大68-大12井区（内蒙古）2022年调整项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗、乌审旗境内。本次扩建产能0.73×108m3/a；部署9口天然气井（水平井6口、直井3口），其中大68井区部署水平井2口，大12井区（内蒙古）部署水平井4口、直井3口；新建5座井场、利旧井场2座，其中大68井区新建井场1座、利旧1座，大12井区（内蒙古）新建井场4座、利旧1座；新建采气管线14.74km，其中大68井区新建采气管线6.2km，大12井区（内蒙古）新建采气管线8.54km，新建注剂管线30.92km，其中大68井区新建采气管线8.3km，大12井区（内蒙古）新建采气管线22.62km，天然气管线与注剂管线同沟敷设；建设井场道路4480m，其中大68井区新建井场道路1075m，大12井区（内蒙古）新建井场道路3405m；在大牛地气田净化厂内新建危废暂存间1座，污泥压滤间1座。本项目总投资18123万元，其中环保投资概算值为1511.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业面范围，切实做好泥浆不落地工作，防止泥浆污染土壤环境。尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时将土回填，平整地面，并进行植被恢复；井场施工结束后，对井场周边进行植被恢复；采取有效的防风治沙措施；管道施工过程中，控制施工作业带，管线开挖时将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填，将土地平整、覆土后，对临时占地进行植被恢复。运营期加强井场、管线植被恢复措施的抚育工作，并定期采取补种措施。落实闭井后生态恢复措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。净化厂危废间采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理工艺，处理后废气由1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中污染物控制要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。钻井废水经收集后用于配置钻井泥浆，井场循环利用不外排，施工结束后剩余钻井废水交由有资质单位进行最终处置。施工人员生活污水排入生活污水罐暂存，定期由罐车拉运至当地生活污水处理厂处置。气田开采过程产生的采出水依托大牛地气田净化厂采出水处理站进行处理，处理后废水满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）中限值标准后回注，不外排。
建设单位应按照《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）的要求，每个井场在施工前、钻井完成后，开展土壤监测。切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；加 强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源 强；施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声；修建的 施工便道应尽量远离居民点等。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年2月1日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、陕西徳让环境科技有限公司、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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