
					










鄂环审字〔2023〕36号

鄂尔多斯市生态环境局
关于国电内蒙古东胜热电有限公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源项目（162MW光伏发电部分）环境影响报告表的批复

国电内蒙古东胜热电有限公司：
你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《国电内蒙古东胜热电有限公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源项目（162MW光伏发电部分）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区境内。主要建设内容为162MW光伏场区及配套35kV集电线路等配套公辅工程及环保工程。光伏场区分为恒泰、永顺区域光伏阵列区、嘉信德区域光伏阵列区、丰荣区域光伏阵列区、兴盛达区域光伏阵列区。本次评价不包括升压站和输变电线路工程电磁辐射影响分析，升压站和输变电线路工程电磁辐射部分须单独进行环境影响评价。项目总投资101035.4万元，其中环保投资为476万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及其它设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处理。
2.本项目光伏板不需要清洗，不产生冲洗废水。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
3.根据《报告表》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GBl8599-2020）要求对一般固废进行处置，废光伏板暂存于国电内蒙古东胜热电厂废品库内，直接由厂家回收，以上各类固废均不得乱弃。
4.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。服务期满设备拆除后，对光伏区进行植被恢复。
5.本项目应符合相关规划，并取得主管部门同意后方可开工建设。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模和防治污染的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


                         鄂尔多斯市生态环境局
                        2023年3月9日



















 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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