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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗广兴矿业有限责任公司固体废物治理项目环境影响报告表的批复

准格尔旗广兴矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《准格尔旗广兴矿业有限责任公司固体废物治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于准格尔旗友谊街道唐公塔村，占地面积23000.53平方米，主要建设内容包括生产车间、储料棚、危废暂存库以及配套公用工程等。本项目总投资为1197万元，其中环保投资93万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。干选含尘废气经除尘系统处理后，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的规定限值后排放；破碎、出料等含尘废气布袋除尘器处理后，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的规定限值后排放。磁选进出料含尘废气经布袋除尘器处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值后排放。输送皮带全封闭，在物料转载点两端增加密闭挡帘、落料点及转载点设置喷淋洒水装置。生产车间、储料棚全封闭，分别设置喷淋装置和雾炮机洒水降尘。运输道路硬化并洒水抑尘。厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。
2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水经玻璃钢化粪池收集后，委托准格尔旗万洁保洁有限公司清运处置；初期雨水收集后回用于洒水抑尘。
3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。妥善处置各类固体废弃物。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，按照《固体废物鉴别鉴别标准通则》（GB34330-2017）5.1条款规定，相关利用方式仍作为固体废物管理的要求，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保煤矸石全过程规范管理，原料及产品全部置于全封闭储棚内，除尘灰掺入产品煤中外售，废料石收集后返回至煤矸石来源煤矿处理，不得乱弃。废机油、废机油桶等危险废物在危废暂存库暂存后委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集委托准格尔旗万洁保洁有限公司清运处置。
5.采取分区防渗措施。危险暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设；生产车间、储料棚、初期雨水池设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年3月24日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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