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关于鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司：

你公司报送的由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制的《鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告书表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社。拟建设一条90万吨/年煤矸石分选生产线，一条免烧砖生产线。主要建设内容包括1座综合生产车间、1座综合储存车间，办公生活区等依托鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限责任公司150万吨/年选煤厂项目现有设施。本项目总投资2000万元，其中环保投资400万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。破碎机、风选机、搅拌机均置于综合生产车间内，破碎机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后排放；风选机上方设置集气罩，收集的废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，汇入破碎工序排气筒排放；搅拌机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后，汇入破碎工序排气筒排放；颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4标准限值要求。综合生产车间和综合储存车间全封闭，并分别设置喷淋洒水装置，厂区运输道路硬化并定期洒水抑尘，颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水依托鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限责任公司150万吨/年选煤厂项目现有处置设施处置。厂区东南角设置10m3的初期雨水池，初期雨水收集后回用于车间喷淋抑尘。

3.通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。废矸石回填至鄂尔多斯市万兴隆工贸有限责任公司准旗东达煤矿及内蒙古锦泰川宏煤炭有限公司锦泰川宏煤矿露天采坑；除尘灰、免烧砖残次品返回生产线循环利用；水泥、粘合剂产生的废包袋装由厂家回收；废机油依托宏励选煤厂危废暂存间暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集委托环卫部门统一处理。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

 鄂尔多斯市生态环境局

2023年3月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古启鸿环保工程有限公司。
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