
鄂环审字〔2023〕85号
鄂尔多斯市生态环境局关于

准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司

煤矿（200万吨/年）改扩建项目
环境影响报告书的批复

准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司：  

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司煤矿（200万吨/年）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯神东矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇。属于第三批保供煤矿。
2017年6月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司煤矿技术改造（变更开采方式）项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2017〕66号）,杨家渠煤矿矿区面积5.921km2，开采规模为1.2Mt/a，开采方式为露天开采，开采煤层为6上和6号煤层。2020年6月，企业完成竣工环境保护自主验收；2020年8月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司煤矿技术改造（变更开采方式）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2020〕42号）。

2021年11月12日，内蒙古自治区能源局《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号）及《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕885号），承诺将本项目纳入神东矿区规划及规划环评调整内容，为第三批保供煤矿，核增后产能200万吨/年。
本次改扩建工程利用现有地面生产系统，矿区面积、开采境界、开采方式等均不发生变化。采区进行重新划分，划分为三个采区，分别为一采区、二采区、三采区。剩余服务年限4.09年。本项目原煤采出后由神木市富民能源科技贸易有限公司及神木市万巨达洗选煤有限公司进行洗选。项目总投资10280万元，其中环保工程625万元，占总投资的6.1％。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。表土剥离单独存放并采取临时防护措施，及时用于排土场复垦。细化露天矿各阶段生态恢复补偿和土地综合利用方案，编制生态保护及修复方案，按要求对最终采坑和各类场地等工程进行生态恢复和土地复垦。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。采掘场、排土场工作面采取洒水喷淋、雾炮抑尘、湿式作业等抑尘措施，设置视频监控点位，确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网；储煤棚内安装喷淋喷雾系统；场外运煤道路采用沥青硬化路面，主要剥离物运输道路采用砂石硬化路面，同时定期清扫、洒水，抑制道路扬尘，对外运煤炭车辆限速、限载、并加盖蓬布。颗粒物需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。矿坑积水经收集沉淀后达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中要求后，用于采掘场、内排土场及运输道路洒水抑尘；生活污水依托已建的2套处理能力为30立方米/天的生活污水处理站，采用“A/O生物接触氧化”工艺处理后，出水满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化杂用水指标及道路清扫杂用水指标，用于储煤场洒水抑尘。
4.通过合理布局、选用低噪设备、加强设备保养维护等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
5.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。
6.严格按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年应组织开展环境影响后评价。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年4月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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