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鄂尔多斯市生态环境局

关于国能包头能源有限责任公司神山露天煤矿120万吨/年产能扩建项目环境影响

报告书的批复

国能包头能源有限责任公司神山露天煤矿：

你公司报送的由中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制的《国能包头能源有限责任公司神山露天煤矿120万吨/年产能扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，隶属万利矿区。2005年11月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《中国神华能源股份有限公司神山露天矿（0.60Mt/a）改扩建项目环境影响报告表的审批意见》；2008年12月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于同意中国神华能源股份有限公司神山露天矿（0.60Mt/a）改扩建项目环评变更的函》（内环函〔2008〕241号）。2009年7月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了神山露天矿（0.60Mt/a）改扩建项目竣工环境保护验收的意见（内环验〔2009〕3号）。

2021 年 10 月，内蒙古自治区能源局下发《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》（内能煤运字〔2021〕706 号），神山露天煤矿中列入第 52 项，神山露天煤矿于 2022 年 4 月取得产能核定批复（矿安综函〔2022〕82 号），同意神山露天煤矿生产能力由 60 万吨/年核增至 120 万吨/年。2021 年 11 月 12 日内蒙古自治区能源局签发了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕885 号），承诺将全区涉及的矿区 11 处，共计煤矿 149 座纳入矿区总体规划调整。神山露天煤矿属于承诺纳入矿区总体规划调整的 149 座煤矿之一。
本次扩建后生产能力达到120万吨/年，开采煤层仍为3-1、4-1、5-1煤层，剩余服务年限7.6年。本次扩建工程主要建设内容新建一座矿坑水处理站，矿田范围、露天开采范围地表境界、露天开采范围深部境界、排土场等均不变，本项目总投资16674.8万元，其中环保投资约1635.31万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好公益林、基本草原等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制作业范围，禁止越界开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。规范工业场地、采掘场、内排土场、预爆区和储煤棚等洒水抑尘设施建设，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。矿坑水经矿坑水处理站处理后，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2新建（扩、改）生产线采煤废水污染物排放限值要求和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求后用于矿区抑尘、绿化洒水，不外排；生活污水经生活污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求后用于矿区绿化洒水，不外排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。
3.严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。
4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年4月7日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，中煤科工集团南京设计研究院有限公司。
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