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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古晶泰环境水资源研究院实验室项目

环境影响报告表的批复

内蒙古晶泰环境科技有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《内蒙古晶泰环境水资源研究院实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯高新技术产业开发区孵化器B座。主要建设内容包括理化实验室、综合实验室、检测分析室等，及其药品库和危废暂存库等配套设施等。总建筑面积506.86m2，项目总投资350万元，其中环保投资50万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾由通风橱收集，经活性炭吸附装置处理后通过8米排气筒排放,废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。生活污水、实验废水器具清洗一般废水、酸碱废水（中和处理后）排入高新区化粪池后通过市政管网送至康巴什污水处理厂集中处理，排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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