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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂托克前旗田天节水塑业有限公司生活用水建筑节水灌溉管材管件塑料膜及滴灌带塑料造粒生产项目扩建项目环境影响报告书的批复

鄂托克前旗田天节水塑业有限公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《鄂托克前旗田天节水塑业有限公司生活用水建筑节水灌溉管材管件塑料膜及滴灌带塑料造粒生产项目扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇乌兰新区。2020年8月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2020〕248号对《鄂托克前旗田天节水塑业有限公司生活用水建筑节水灌溉管材管件塑料膜及滴灌带塑料颗粒生产项目环境影响报告书》进行了批复。本次改扩建项主要建设再生塑料颗粒生产线4条，年产再生塑料颗粒8000吨；建设单翼迷宫式滴灌带生产线10条，年产单翼迷宫式滴灌带2800吨；建设贴片生产线5条，年产贴片带1000吨；建设PE管生产线4条，年产PE管600吨；建设PVC管（生活用水、建筑、灌溉管材）生产线3条，年产500吨；建设管件生产线1条，年产管件50吨。扩建项目总投资260万元，其中环保投资98万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。再生塑料颗粒、贴片带、PE管生产过程所产的废气经相应的集气罩收集后经“两级活性炭吸附装置”吸附处理后，由15米高排气筒排放，废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)的标准限值要求。项目生产设施均位于封闭厂房内，无组织颗粒物和非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。废旧塑料清洗废水经循环水池沉淀的方式进行处理，处理后循环利用，不外排。再生塑料颗粒、滴灌带循环冷却水循环利用。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                       鄂尔多斯市生态环境局

                       2023年4月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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