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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司生态治理项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司生态治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇神山村兴盛达煤矿井田范围内，利用周边煤矿产生的煤矸石对兴盛达煤矿遗留采坑进行回填复垦，最终恢复植被。本项目复垦区总占地面积16.9298公顷，总库容529万立方米。本项目主要建设内容包括回填工程、复垦工程、截排水沟等及配套的公辅工程、环保工程等。项目总投资1000万元，其中环保投资约587万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地定期洒水，车辆加盖篷布；对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备，合理安排施工时间。施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。复垦过程中采取分区、分块的作业方式，采用洒水车、雾炮车定期进行洒水抑尘，无组织颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。煤矸石运输过程中加盖苫布，硬化运输道路，在复垦区安装视频监控系统，并与生态环境主管部门进行联网。生活污水回用于煤矿厂区绿化。按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作。加强各类机械设备的运行维护，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
3.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年5月15日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司。
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