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鄂尔多斯市生态环境局关于

鑫顺达农牧业节水灌溉有限责任公司滴管带（管）及废旧滴管带、废旧农地膜回收再利用项目环境影响报告书的批复

鑫顺达农牧业节水灌溉有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《鑫顺达农牧业节水灌溉有限责任公司滴管带（管）及废旧滴管带、废旧农地膜回收再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇。主要建设内容包括建设再生塑料颗粒生产线1条，年处理废旧滴灌带5200吨，年生产再生塑料颗粒5067.73吨，年外售再生塑料颗粒1464.98t；农地膜生产线6条，年产农地膜2000t；滴灌带生产线6条，年产滴灌带2000t；灌溉水带生产线1条，年产灌溉水带1000t。项目总投资300万元，其中环保投资108万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。再生塑料颗粒、单翼式滴灌带、农地膜、滴管管材生产线产生的非甲烷总烃，共用1套有机废气处理装置，在每台挤塑机出口上方分别安装1套集气罩对废气进行收集，采用1套两级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放。工艺废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)的标准限值要求。项目生产设施均位于封闭厂房内，无组织颗粒物和非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。废旧塑料清洗废水、甩干废水经循环水池沉淀的方式进行处理，处理后循环利用，不外排。再生塑料颗粒、滴灌带循环冷却水循环利用。生活污水排入防渗化粪池，运送至展吉格斯太镇梁家圪堵村污水厂处理。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                       2023年5月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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