
鄂环审字〔2023〕113号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鑫聚晟仓储物流项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市鑫聚晟商贸有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鑫聚晟仓储物流项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区伊金霍洛物流园区内。主要建设内容包括储煤棚（建筑面积为29423平方米）、综合楼、宿舍楼等公辅工程及环保设施。本项目建成后年储存、运销洗选后的煤炭180吨/年。项目总投资3600万元，其中环保投资38万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；必须加强车辆运输的密闭管理，防止土石砂料的撒漏；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。储煤棚全封闭，并分别在装卸、堆存处设置2套水雾喷头装置，定期洒水抑尘；进出厂道路全部硬化、加强维护，并定期清扫、洒水抑尘，本项目厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。

3.强化废水处理与回用。厂区和储煤棚四周设置雨水、跑冒滴漏收集系统，初期雨水、地面冲洗废水经排水沟收集后进入初期雨水收集池，经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，拉运至伊金霍洛旗污水处理厂处。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。运营过程中产生的雨水收集池底泥掺入煤炭中外售；生活垃圾集中、分类收集，交由环卫部门统一清运。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。市生态环境局综合保障中心。
鄂尔多斯市生态环境局               2023年6月9日印发
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