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关于内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司

大饭铺煤矿煤矸石综合利用项目

环境影响报告表的批复

内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤矿煤矸石综合利用项目环境影响报告书表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇马家塔村准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤矿工业场地内。主要建设内容包括1座机选车间、1座矸石综合利用车间，辅助工程等依托大饭铺煤矿现有设施。项目建成后综合利用煤矸石90万吨/年，年产高岭岩30万吨/年、中煤10万吨/年、砂石骨料10万吨/年、混凝土预制件5万吨/年。本项目总投资2000万元，其中环保投资49万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。生产车间全密闭，物料转运采用封闭皮带，投料口和转折跌落点处加设盖罩，手选生产线与机选车间、矸石综合利用车间均设置棚顶喷淋系统，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限制要求。
2.通过选用低噪声设备，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3.妥善处置各类固体废弃物。尾矸依托现有“薛家湾镇三宝窑子村阳塔社土地复垦项目”进行回填，2025年以后，需按要求进入后续建成的井下充填系统。废矿物油、废油桶等危险废物依托大饭铺煤矿选煤厂现有危废暂存间进行暂存，委托有资质单位处置。

4.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
 鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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