












鄂环审字〔2023〕154号

鄂尔多斯市生态环境局
关于龙王沟煤矿煤矸石综合治理项目
环境影响报告表的批复

内蒙古一本环保科技有限公司：
你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《龙王沟煤矿煤矸石综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
1、 本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
[bookmark: _GoBack]二、该项目位于准格尔旗薛家湾镇龙王沟煤矿工业广场内。主要建设内容包括地面制浆站、井下注浆系统以及配套的公用、辅助工程等。本项目设计年处置煤矸石240万吨，其中可分选出有用资源约96万吨（高岭土48万吨、砂岩40.8万吨、低阶煤7.2万吨），剩余不可利用矸石，破碎制浆后回注采空区。项目总投资12400万元，全部为环保投资。
《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
三、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。
1.加强施工期环境管理。施工单位在设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。地面制浆站进行全封闭，振动筛、破碎机等设备以及成品仓、暂存矸石仓等设施产尘点全封闭，产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器处理后排放。厂界颗粒物无组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准限值要求。
2.强化废水处理与回用。生活污水依托生活区现有化粪池暂存，定期送至龙王沟煤矿工业广场生活污水处理站处理；地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用；井下冲洗废水、采空区浆体泌出废水与矿井水一同进入矿井水处理站进行处理，处理后回用。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，提出地下水污染防控措施，确保不会对区域地下水造成污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，除尘灰、沉淀池污泥返回制浆工序回用；废矿物油、废油桶依托龙王沟煤矿危废库暂存，委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局   
                                2023年7月13日


                         

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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