









鄂环审字〔2023〕168号

鄂尔多斯市生态环境局
[bookmark: _Hlk6930745]关于鄂尔多斯市广汇再生资源有限
公司高含盐废水综合利用项目
环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司：
你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司高含盐废水综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
1、 [bookmark: _Hlk130571487][bookmark: _GoBack]项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司再生资源综合利用项目区内。处理规模为3万吨/年高盐水，产生工业盐468吨/年。废水处理工艺采用高盐废水→调节池→预处理→全自动石英砂过滤设备→全自动活性炭过滤设备→精密过滤设备→超效蒸发结晶→脱气设备→BAF→中水回用。结晶盐氯化钠、硫酸钠满足《煤化工副产工业氯化钠》（T/CCT 002-2019）、《煤化工副产工业硫酸钠》（T/CCT 001-2019），可作为产品外售，出水达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标后回用于在建项目“鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司再生资源综合利用工程”循环冷却系统补水。主要建设内容包括调节池、预处理系统、蒸发结晶系统、BAF系统、污泥处理系统及配套的公用、辅助及环保工程等。项目总投资3000万元，环保投资为805万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。
1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工场地焚烧废弃物。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。项目自建燃气锅炉，待园区实现集中供热后，应采用园区集中供热，拆除自建燃气锅炉。粉状物料均储存于全封闭厂房内，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；结晶盐干燥及包装废气经布袋除尘器处理后15米高排气筒排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；燃气锅炉（燃用天然气）配置低氮燃烧器，烟气经20米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）限值要求；盐酸储罐呼吸排气引至酸雾吸收器进行处理后由15米高排气筒排放，氯化氢须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。   
3.认真落实《报告书》中提出的废水污染防治措施。循环水系统排水及酸雾吸收装置排水均通过本项目污水处理系统进行处理，生活污水排入园区污水处理厂进行处理。
4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》中的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。
5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求建设危险废物暂存库，污泥、杂盐、废活性炭、废滤芯等危险废物暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质单位进行处置；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求对一般固废进行处置，不合格产品盐进入蒸发结晶装置进行循环再生产，直至成为合格产品盐。生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。
7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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                       2023年7月28日





























	抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古添翼环保科技有限公司公司，市生态环境局综合保障中心。
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