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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市众成煤业有限责任公司洗选煤厂技术改造项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市众成煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂尔多斯市众成煤业有限责任公司洗选煤厂技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市众成煤业有限责任公司洗选煤厂技术改造项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇枳机塔村孙家湾社，鄂尔多斯市众成煤业有限责任公司洗选煤厂厂区内，拟建设3条低温烘干生产线对产品煤进行烘干，并配套建设一座全封闭储煤棚。项目总投资为2340万元，其中环保投资1560万元，占总投资的66.67%。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。作业区边界设置围挡，砂石等材料覆盖遮蔽、施工场地定期洒水抑尘等；施工过程产生的施工废水经沉淀后回用，人员生活污水依托洗选煤厂现有生活污水处理设施处理；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。建设全封闭储煤棚，并配套喷雾洒水装置；厂区路面硬化并定时洒水抑尘。厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。

2.水污染防治措施

根据报告表，本项目运营期无废水产生。

3.噪声污染防治措施

选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.固废处置措施

本项目建有一座12平方米的危废库，危废库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。废机油等危险废物在危废库内分区暂存，委托有资质单位清运、处理，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年8月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
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