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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗考考赖绿色环保有限公司固废综合利用项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗考考赖绿色环保有限公司：

你公司报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《伊金霍洛旗考考赖绿色环保有限公司固废综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、伊金霍洛旗考考赖绿色环保有限公司固废综合利用项目（以下简称本项目）位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村，考考赖沟煤矿矿坑生态修复项目占地范围内，待矿坑生态修复项目结束时，本项目也随之停止运行并拆除设备。本项目占地面积5000平方米，主要建设全封闭轻钢结构气模棚一座，内设原料堆存区、分选区、产品堆存区。本项目建成后年分选煤矸石100万吨，分选工艺采用 PIDS 光电智能干式选煤机， 内设III 类放射装置另行环评。本项目总投资为1000万元，其中环保投资143万元，占总投资的14.3%。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。施工场地四周设置2米围挡，砂石等材料覆盖遮蔽、施工场地定期洒水抑尘等；施工过程产生的施工废水经沉淀后回用，施工人员盥洗废水泼洒抑尘；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。建设全封闭轻钢结构气模棚一座，原料堆存区、分选区、产品堆存区等均置于棚内，并设置雾炮机洒水抑尘；智能干选设备自带布袋除尘器，干选废气经布袋除尘器处理后排放；进出场道路由碎石铺垫硬化，并定时洒水抑尘。厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。
2.水污染防治措施
根据报告表，本项目运营期无废水产生。
3.噪声污染防治措施
选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.固废处置措施
无热量矸石直接由皮带输送至考考赖沟煤矿露天矿坑生态修复项目作为回填物利用；生活垃圾集中、分类收集，交由环卫部门统一处置。
5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古碧蓝环境科技有限公司。
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