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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理

项目（100MW光伏项目）环境影响

报告表的批复

内蒙古千里风光能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古电力勘测设计院有限责任公司编制的《内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目（100MW光伏项目）环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇，本项目建设内容主要为100MW光伏场区及配套场内35kV集电线路、场内检修道路与进场道路等，共布设23个方阵，每个光伏发电子阵布置一台箱逆一体机。本项目占地面积2161800平方米，其中永久占地37000平方米，临时占地2124800平方米。本项目总投资60786.10万元，其中环保投资2404万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于征占土地范围内压覆的矿产资源，需取得压覆矿产资源审批手续。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、水污染防治措施。光伏板清洗废水直接排至光伏板下地面进行浇灌植被。

3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、合理布置设备位置、加强各类设备的日常维护等措施，确保运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

4、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

5、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2023年9月12日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司。
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