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鄂尔多斯市生态环境局

关于库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源110万千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

内蒙古绿晟新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古清禾环保科技有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源110万千瓦光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇布尔陶亥苏木，规划装机容量1100MW，光伏电站共包含350个3.15MW固定式方阵光伏方阵；采用2400008块550Wp单晶硅双面电池组件，配备4900台225kW组串逆变器、350台箱变及其他配套附属设施设备。主要建设内容包括光伏场区、2座升压站、集电线路、观景平台、进场道路、供排水系统、供电系统、环保工程等。本次评价不包括升压站外输的输电线路工程，亦不包括升压站及内部集电线路、箱变等设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。本项目总投资金额为550000万元，环保投资金额为794.5万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘；主体工程施工活动结束后，及时对原本裸露的地表和施工过程中局部扰动位置进行场地清理，并做好生态恢复措施；施工期的生产废水沉淀后回用于厂区内洒水降尘；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；妥善处置施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。生活污水经一体化处理设施处理后夏季用于绿化，冬季用于道路洒水抑尘，不外排。光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发，不进行收集。升压站厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年9月13日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古清禾环保科技有限公司。
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